

Bild nicht in Originalgröße.

Datenschrank  
Datarack Netzwerkschränke

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe: 1600 mm

Tiefe: 600 mm

Stabiles, geschweißtes Grundgestell mit umlaufenden T-Nuten  
für die Befestigung von Schrankteilen, Kabelführungen,

Schienen, Streben und sonstigem Zubehör.

100 mm Sockel, bestehend aus vier abnehmbaren Seitenteilen.

Stück 19”-Profile mit T-Nut und Rasterschiene.

Die Seitenwände sind verschließbar.

Dach (mit Lüftungsschlitze) vorbereitet für den Unterbau einer

Belüftungseinheit (zwei, drei oder vier Lüfter).

Abschließbare Glasfronttür aus Sicherheitsglas und abschließbare

Rücktür aus Stahlblech.

Vier Multifunktionsstreben in die Tiefe als Kabelabfangung.

Sichtfläche der Verkleidungsteile pulverlackbeschichtet,

Struktur Lichtgrau RAL 7035.

Schrankerdung nach VDE 0100.

Der Schrank ist anreihbar.

Die maximale Traglast beträgt 500kg. Schutzklasse IP20.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** DR1686B

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.