

 Bild nicht in Originalgröße.

Standverteiler

Leergehäuse

Abmessungen:

Breite: 300 mm

Höhe: 1850 mm

Tiefe: 150x210 mm

Inkl. 150mm Sockel vormontiert, andere Höhen

im Zukauf.

Schutzart IP 54, gemäß DIN VDE 0603,

DIN 43870, DIN EN 61439,

geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage.

Bemessungsspannung 230/400 V, 50 HZ

Farbe: lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Gehäuse kombinierbar. Mit Leitungsein-

führungsmöglichkeiten oben und unten.

Tür aus Stahlblech, werkzeugloses Ein-, Aushängen

und Justieren der Tür, Türverschluss serienmäßig

plombierbar, mit Stangenschloss und Schwenkhebel

für Profilhalbzylinder. Gehäuse komplett mit

systembedingtem Klein- und Befestigungsmaterial

Leergehäuse, vorbereitet zum

Einbau von Zählerplätzen, Zählerverteiler-

Felder, Verteilerfelder, TSG-Feldern und

von Bedarfsfelder, Modul-Bausätze

oder durchgehenden Montageplatten

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.
**Artikelnummer:** L-SVB1-12-210

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.