 

Installations-Kleinverteiler

in Unterputzausführung 2-reihig (125mm pro Reihe)
Farbe: RAL 9016
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871

Außenmaße: BxHxT = 354x469x90 mm
Nischenmaße:BxHxT = 308x423x87 mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm.
Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise mit Einzeltür

inklusive Schnappverschluss. Geräteträger aus Stahlblech verzinkt.

Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46mm Schlitzmaß,

schraubenlose Zwei-Punkt-Befestigung, plombierbar und

zwei ausbrechbare Reserve-Platzeinheiten pro Schiene und Geräteschlitzen oben.

Ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite,

sowie oben und unten.

Eine N-PE Steckklemme zum Einbau oben oder unten.

Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Leitungseinführungsschiebern mit ausbrechbarer Perforation und Schraubbefestigung, Kabelzugentlastungszungen und Hutschienen einzeln isoliert einbaubar.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk
**Artikelnummer:** UKV2.24ST

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.