 

AP-Media/Kleinverteilerkombination

in Aufputzausführung 3-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 680x578x90mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus ausbrechbaren Stahlblechrahmen

für Kabelkanal oben und unten. Grundgehäuse aus Kunststoff

in Modulbauweise mit zwei Einzeltüren, davon eine

mit Lüftungsschlitzen, optional auch mit Kunststoffeinsatz erhältlich.

Außerdem zugehörig sind eine Hutschiene aus verzinktem Stahlblech,

eine gelochte Montageplatte und eine Doppelsteckdose

als Schukosteckdose(5-reihig mit Dreifachsteckdose).

Außerdem ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl.

Berührungsschutzabdeckung, mit offenen Geräteschlitzen

und fingersicheren PE/N-Klemmen inkl. Schrauben.

Auf der Rückseite befinden sich ausbrechbare Kabeleinführungen oben und unten.  
Der Anschlussraum befindet sich oben bei 145mm und unten bei 100mm.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** AMVK-3.36-MV

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.