 

UP-Mediaverteiler

in Unterputzausführung 3-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 354x594x90 mm  
Nischenmaße: BxHxT= 308x548x87 mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm.  
Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise

mit Einzeltür mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsschlitzen.

Außerdem zugehörig sind eine Hutschiene aus verzinktem Stahlblech,

eine gelochte Montageplatte und eine

Doppelsteckdose als Schukosteckdose (5-reihig mit Dreifachsteckdose).

Auf der Rückseite befinden sich ausbrechbare Kabeleinführungen oben und unten.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** UMV3.36-TK

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.