 

UP-Media/Kleinverteilerkombination

in Unterputzausführung 3-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 693x588x90mm  
Nischenmaße: BxHxT = 652x548x87mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm.

Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise

mit zwei Einzeltüren, davon eine mit Lüftungsschlitzen,

auch mit Kunststoffeinsatz erhältlich.

Außerdem zugehörig sind eine Hutschiene aus verzinktem Stahlblech,

eine gelochte Montageplatte. Zur Bestückung gehört außerdem eine N/PE-Steckklemme.

Außerdem ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung,

mit offenen Geräteschlitzen.  
Auf der Rückseite befinden sich ausbrechbare Kabeleinführungen oben und unten.  
Der Anschlussraum befindet sich oben bei 145mm und unten bei 100mm.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** UMVK-3.36ST-MV

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.