 

UP-Media-/Kleinverteilerkombination 4-reihig | Hoch

Schutzart: IP 30
Farbe: RAL 9016
Schutzklasse II (schutzisoliert)

BxHxT: 345x1410x90mm
Nischenbreite: 308mm
Nischenhöhe: 1370mm
Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit

bis 15mm, zwei Einzeltüren, davon eine mit Lüftungsschlitzen.

Grundgehäuse besteht aus Kunststoff in Modulbauweise,

einer Hutschiene aus verzinktem Stahlblech, einer gelochten Montageplatte,

eine N/PE-Steckklemme, ein Geräteträger

für 3(bzw.4/5) x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung,

Geräteschlitze offen,

ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten,

Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm.

Mauerlaschen sind beigelegt.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk
**Artikelnummer:** UMVK4.48ST-MV-H

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.